ОңайСмета
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ЖАСЫРЫН ЖҰМЫСТАРДЫ КУӘЛАНДЫРУ АКТІСІ
№ ____
	ЖАСАЛҒАН КҮНІ
	«____» __________ 20__ ж.

	НЫСАН, МЕКЕНЖАЙ
	_________________________

	ОРЫНДАУШЫ, ТЕГІ-АТЫ
	_________________________

	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ, ТЕГІ-АТЫ
	_________________________



	КУӘЛАНДЫРУҒА ҰСЫНЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР
	_________________________

	КӨЛЕМІ
	______ өлш. бірл. ______

	ҚОЛДАНЫЛҒАН МАТЕРИАЛДАР
	_________________________

	НЕМЕН РАСТАЛҒАН
	_________________________

	ҚОРЫТЫНДЫ
	Жұмыстар орындалды. Келесі жұмыстарды жүргізуге рұқсат етіледі: __________

	КУӘЛАНДЫРУ КҮНІ
	«____» __________ 20__ ж.



Фотосуреттерді кепілдік мерзімі аяқталғанша сақтаңыз.
	ОРЫНДАУШЫ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	__________ / ________________

	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: ЖҰМЫСТАР ҰСЫНЫЛДЫ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАНДЫ
	__________ / ________________



Акт тапсырыс берушінің жұмыстарды келесі жұмыстармен жабылғанға дейін қарағанын растайды. Жұмыстардың құны сметада анықталады.
ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz


ОңайСмета
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ЖАСЫРЫН ЖҰМЫСТАРДЫ КУӘЛАНДЫРУ АКТІСІ
№ 2 · толтырылған мысал
	ЖАСАЛҒАН КҮНІ
	14.08.2026

	НЫСАН, МЕКЕНЖАЙ
	Кенесары к-сі, 22, 41-пәтер

	ОРЫНДАУШЫ, ТЕГІ-АТЫ
	Ерлан С.

	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ, ТЕГІ-АТЫ
	Марат Т.



	КУӘЛАНДЫРУҒА ҰСЫНЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР
	Санторап еденінің және қабырғаларының 20 см биіктікке дейінгі гидрооқшаулауы, жағылатын, екі қабат

	КӨЛЕМІ
	9,4 м² еден, 6,2 м² қабырға

	ҚОЛДАНЫЛҒАН МАТЕРИАЛДАР
	Гидрооқшаулағыш цемент қоспасы, бұрыштық лента

	НЕМЕН РАСТАЛҒАН
	Бөлмеге байланыстырылған 8 фотосурет, қабырғаға шығу биіктігін өлшеу

	ҚОРЫТЫНДЫ
	Жұмыстар орындалды. Келесі жұмыстарды жүргізуге рұқсат етіледі: стяжка құю

	КУӘЛАНДЫРУ КҮНІ
	14.08.2026



Фотосуреттерді кепілдік мерзімі аяқталғанша сақтаңыз.
	ОРЫНДАУШЫ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	Ерлан С.

	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: ЖҰМЫСТАР ҰСЫНЫЛДЫ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАНДЫ
	Марат Т.



Акт тапсырыс берушінің жұмыстарды келесі жұмыстармен жабылғанға дейін қарағанын растайды. Жұмыстардың құны сметада анықталады.
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